**北京京城环保股份有限公司**

**钢制烟囱招标采购公告**

## 一、招标编号：ZB201607-HBYIB05

## 二、项目概况

1、项目名称：榆林市危废焚烧处置项目

2、项目位置：榆林市榆阳区大河塔镇后畔村

3、项目简介：

（1）工程规模：危险废物综合处置中心 30t/d。

（2）气象条件

属中温带大陆性旱、半干旱季风气候，冬季干旱寒冷，夏季炎热，春季风沙频繁，秋季多雨，昼夜温差悬殊、冷热多变。最高气温38.6℃，最低气温-32.7℃，年平均气温8.1℃。无霜期约150～180天，冰冻期为当年11月至次年3月，冻土最大深度146cm，年平均降雨量414mm，年平均蒸发量1882.6mm。风向多为西北，最大风速可达23m/s。

（3）地震烈度

根据中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10％），本区地震烈度为Ⅵ度。

## 三、招标范围

1、设计参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 备注 |
| （1） | 烟气量 | 约26000 | Nm3/h |  |
| （2） | 烟气成分 | O2、CO2、H2O、N2 |  | 微量HCl(约10mg/m3)、SO2(约50mg/m3)、NOX(约200mg/m3) |
| （3） | 进口烟气温度 | 50~60 | ℃ |  |
| （4） | 烟气输送方式 | 引风机 |  |  |
| （5） | 烟囱顶标高 | 45 | m | 地面为±0.00米 |

2、烟囱形式：

自立式框架烟囱，采用玻璃钢内筒+保温层+空气隔热层+碳钢外筒+钢塔架的结构形式，主体材质采用Q235-B，玻璃钢树脂为反应型阻燃乙烯基酯树脂。

详见招标文件。

3、其他说明：

本项目标的为包括（但不限于）合同采购标的的设计、制造、运输、装卸、安装、调试试验及检查、性能验证、考核验收整套系统的性能保证及技术和售后服务等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。

注：本项目为交钥匙工程，甲方不再支付由此工程而产生的其它费用。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：徐非 010-85236007 [281645881@qq.com](mailto:281645881@qq.com)；

王超 010-85235225 [wangchao@bmei.net.cn](mailto:wangchao@bmei.net.cn)。

4、交货时间：2016年10月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2016年08月04日下午13时30分。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。（王超）

10、招标文件发售时间：2016年07月20日~2016年07月26日

11、招标文件澄清及答疑时间：2016年07月28日～2016年07月29日。

12、投标人“采用有限数量制”：投标人“采用有限数量制”：合格单位不足9家全部邀请，超过9家取资格审核排名前9的申请人。

13、媒介：本次公告在中国采购与招标网（[http://www.chinabidding.com.cn](http://www.http://www.chinabidding.com.cn)）、中国固废网（http://www.solidwaste.com.cn/）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

1. 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于300万元；

（2）投标人应具有设计、施工钢制烟囱招标工程或与之相近钢制烟囱结构制作、安装施工工程同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备招标设备的设计资质、安全生产许可证优先；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录；

（6）投标人具备机电工程施工总承包三级及以上资质；或同时具备机电安装工程专业承包叁级和建筑工程施工总承包叁级资质及以上资质、高空防腐作业资质等优先。

（7）近一年内申请投标人未发生施工重大人身死亡事故，半年内未发生人身死亡事故；近三个月内未发生一般施工质量事故，六个月内未发生重大施工质量事故，一年内未发生特大施工质量事故。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近5年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函（见附件）。

## 六、投标费用

1. 招标文件每套购置费300元，售后不退；

2、如需以电子邮件形式购买，请直接联系招标联系人。

北京京城环保股份有限公司

2016年7月20日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加榆林危废项目钢制烟囱招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：