## 上海石洞口项目钢构件（钣金加工）制造（二标段物料仓制造构件）

## 招标采购公告

## 一、招标编号：ZB201609-HBSANB01

## 二、项目概况

1、石洞口项目（简称）

（1）项目全称：上海石洞口污水处理厂污泥处理完善工程项目

（2）项目位置：上海市石洞口污水处理厂—煤水路200号

## 三、招标范围

1、工程规模：上海石洞口污水处理厂污泥处理完善工程项目污泥焚烧线两条。

2、**二标段：物料仓制造构件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格材质** | **数量（套）** | **重量（Kg）** | **备注** |
| 1 | 飞灰仓 | 8000\*8000\*11500（Q235B+304） | 1 | 43810 | 包括Q235B重约36100Kg，碳钢钢架重约6100 Kg，碳钢爬梯约1400 Kg， 304围栏重约500 Kg |
| 2 | 干污泥料仓 | 4000\*3500\*5400（Q235B+304） | 4 | 47680 | 单重包括碳钢6485 Kg，304重约5435 Kg |
| 3 | 湿污泥储仓 | φ6000\*18950（S235+304+Q345） | 1 | 267395 | 1、包含4个仓体，底部顶部钢架、滑架、爬梯吊梁等。2、包括Q235约135022Kg，304围栏约100829 Kg，Q345约31544 Kg。4、顶部管路支架约4456 Kg不包含在内。 |
| 4 | 湿污泥接受仓 | 3500\*4500（S235+304+Q345） | １ | 42935 | 1. 含两个仓、滑架,平台
2. Q235约：27318kg，Q345约：8522kg，304 约：7095kg
 |

3、招标范围说明：按照图纸加工制造，一标段供货范围包括但不限于材料、制造、检查、采购、装车、运输、卸货、现场组焊安装等；同时也包括所有材料检验资料、加工检验资料、及其他相关的技术资料等一揽子工作。

注：详见招标文件

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：王超 010-85235225 wangchao@bmei.net.cn；

徐非 010-85236007 281645881@qq.com。

4、交货时间：2017年03月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、二标段开标时间：2016年12月01日下午13时

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。（王超）

10、二标段招标文件发售时间：2016年11月25日～2016年11月28日

11、二标段招标文件澄清及答疑时间：2016年11月28日～2016年11月28日

12、投标人数量：通过资格预审的企业。

13、媒介：本次公告在中国采购与招标网（[http://www.chinabidding.com.cn](http://www.http://www.chinabidding.com.cn)）、中国固废网（http://www.solidwaste.com.cn/）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

1. 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标费用

1. 招标文件每套购置费0元，售后不退；

2、投标保证金1万元；

3、以电子邮件形式发放标书。

北京京城环保股份有限公司

2016年11月25日